
**视频教程**

**https://www.bilibili.com/video/BV1qM4m1m75K/?spm\_id\_from=333.999.0.0&vd\_source=ac7668e6cdd7f5829a131f605b43fe44**


**图文教程**

1. **将相机用USB线连接电脑**
2. **解压压缩包**




1. **安装补丁（CH340）**


打开文件夹




MAC电脑选择MAC文件夹，windows电脑选择windows文件夹



右键选择|“以管理员身份运行”




选择“安装”




1. **打开安装程序(updataNew.exe)**

打开文件夹




双击打开updataNew.exe




显示“连接成功”后点击“打开固件”



找到镜头固件对应文件路径




选择镜头固件，点击确定



显示“固件装载完成”后点击“固件升级”



**提示升级完成后再断开相机**



**如遇其他问题请联系客服！客服微信Laowa2022**